🛠️ SOLUSI 2: Memanfaatkan Local Connector Agent (Sudah Tersedia di Projek Ini)
Karena aplikasi Fingerspot Personel di PC sekolah sudah terhubung lancar dengan Revo W-230N, kita bisa mengaktifkan fitur Auto-Export Scanlog di Fingerspot Personel, lalu menggunakan agent pendukung yang sudah ada di codebase projek ini.

Alur Kerja:
Di aplikasi Fingerspot Personel (PC Windows sekolah), aktifkan fitur Auto Download Scanlog dan Auto Export Text/CSV ke folder lokal, contoh: C:\Fingerspot Personnel\Scanlog\scanlog.txt.
Jalankan background agent Node.js yang sudah siap di file 

agent.js
.
Agent ini secara otomatis membaca file scanlog.txt setiap 1 menit dan mengirimkannya ke API Laravel via endpoint REST 

ConnectorApiController.php
 (/api/connector/push-attendance).
Keunggulan:
Zero Configuration di Mesin: Tidak perlu utak-atik settings di mesin Revo W-230N.
Sangat Stabil: Menggunakan keandalan koneksi Fingerspot Personel yang sudah teruji di PC Windows.
Operator sekolah tidak perlu melakukan export manual.


🐍 SOLUSI 3: Python Microservice Helper (pyzk) untuk LAN 1 Subnet
Jika Server Laravel dan Mesin Revo W-230N berada dalam satu LAN dan Anda ingin tetap menggunakan mekanisme Pull, buatlah service kecil berbasis Python dengan library pyzk.

Library Python pyzk memiliki kompatibilitas 100% lengkap dengan protokol UDP + CommKey handshake Revo W-230N.
Service Python ini bertugas menarik log setiap 1-5 menit, lalu mengirimkan hasilnya ke API Laravel 

LocalConnectorService.php
.